**BINOPTIC 2 elektronische wastafelkraan**

Op netspanning, op blad, H.250

Uitloop met gladde binnenkant, mat zwart

Referentie: **375130**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan in mat verchroomd zwart op blad:

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende perlator.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Kraan in RVS, hoogte van 250 mm voor waskom te plaatsen op blad.

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

PEX flexibel met filter.

Verstevigde bevestiging met 2 RVS staafjes.

Anti blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).

Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.