**BIOFIL douchefilter 4 maanden**

Steriel

Referentie: **20461**

 Beschrijving voor bestektekst

BIOFIL antilegionella en antibacteriële douchefilter.

Materiaal eindfilter: ABS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Watervolume per gebruiksduur: 12000 liter.

Filterdebiet: 6,5 l/min bij 1 bar, 11,8 l/min bij 3 bar en 14,1 l/min bij 5 bar.

(enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 4 maanden na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: chloor spoeling, 100 ppm gedurende 4 uur.

Steriele filter.

Medisch hulpmiddel CE klasse Is.

Gewicht: lege filter 133 g / filter gevuld met water 259 g.

Verpakt per 10 in een doos.