**TEMPOMATIC 5 elektronische wastafelkraan**

Batterijen, TC

Voor installatie in technische ruimte, L.230

Referentie: **449416**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan, wandmodel:

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd metaal L.150 mm.

Te bevestigen op de muur, met aansluiting door de muur.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.