**TEMPOMATIC 4 elektronische douchekraan**

Batterijen, set 2/2

Voor inbouw

Referentie: **443218**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische douchekraan voor inbouw, set 2/2:

Vandaalbestendige bedieningsplaat in verchroomd metaal Ø 149 mm.

TEMPOMATIC 4 kraan M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand.

Gevraagde of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 16 l/min bij 3 bar

Installatie in waterdichte inbouwdoos met kraag met dichtingsring, filter en stopkraan.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de inbouwdoos referentie 443PBOX.