**Thermostatisch binnenwerk voor douchemengkranen**

SECURITHERM Sequentieel thermostatisch binnenwerk

Voor mengkranen H9630/H9640

Referentie: **N963**

 Beschrijving voor bestektekst

Sequentieel thermostatisch binnenwerk voor zichtbare thermostatische douchemengkranen.

SECURITHERM binnenwerk voor douchemengkranen modellen H9630/H9640.

Vervangt binnenwerk N9630.