**TEMPOSOFT 2 zelfsluitende douchekraan**

Set 2/2

Inbouw

Referentie: **748218**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchekraan voor inbouw, set 2/2:

Vandaalbestendige bedieningsplaat in verchroomd metaal ø 149 mm.

Installatie in een waterdichte inbouwdoos met kraag met dichtingsring, filter en stopkraan.

TEMPOSOFT 2 kraan M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 16 l/min bij 3 bar voor enkel de kraan.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met inbouwdoos ref. 748BOX.