**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOSTOP en TEMPOMIX 2 wastafel TC/hendel

Zelfsluiting na ~7 s, antiblokkeerveiligheid AB

Referentie: **743205**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP en TEMPOMIX 2 wastafel TC/hendel.

Zelfsluiting na ~7 s.