**Renovatieset voor binnenwerk wastafel/urinoir**

Voor TEMPOSTOP wastafel/urinoir

Zelfsluiting na ~7 s, antiblokkeerveiligheid AB

Referentie: **753105**

 Beschrijving voor bestektekst

Renovatieset voor binnenwerk TEMPOSTOP wastafel/urinoir.

Zelfsluiting na ~7 s.

Antiblokkeerveiligheid AB.

Tot 2022.