**Zelfsluitend binnenwerk**

Voor TEMPOSTOP 2 en TEMPOMIX 2 wastafel

Zelfsluiting na ~7 s, antiblokkeerveiligheid AB

Referentie: **743908**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitend binnenwerk voor TEMPOSTOP 2 en TEMPOMIX 2 wastafel.

Zelfsluiting na ~7 s.

Antiblokkeerveiligheid AB.