**Module met 3 functies voor installatie achter spiegel**

Elektronische kraan, zeepverdeler en handdoekverdeler

Te plaatsen achter een spiegel-kast, netspanning

Referentie: **510205I**

Beschrijving voor bestektekst

Module met 3 functies: elektronische zeepverdeler en kraan en handdoekverdeler.

Geen manueel contact voor een betere hygiëne: zeepverdeler en kraan met automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Snel en eenvoudig te plaatsen:

- In een meubel te plaatsen. Bevestiging van de houder langs de achterkant en zijkanten. Houder in RVS 304 met dikte van 1,2 mm.

- Slechts één elektrische aansluiting voor alle elementen: stroomtoevoer via netspanning 230 V / 50-60 Hz.

- Aansluiting water M3/8".

- Geleverd met rvs schroeven voor betonnen muur of houtversterking.

Module met 3 functies:

Elektronische zeepverdeler:

- Besparende doseerpomp

- Reservoir met grote inhoud: 5 liter.

- Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimzeep.

Elektronische wastafelkraan \*:

- Antistagnatie elektroventiel.

- Debiet ingesteld op 3 l/min, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

- Kalkwerende straalbreker.

- Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

- Stopkraan.

Handdoekverdeler:

- Verdeelsysteem per eenheid

- Afmetingen: 120 x 275 x 360 mm.

- Inhoud: 500 eenheden.

Geleverd met een pictogram stickers om de plaats van de verschillende functies: zeep, water, handdoeken op de spiegel/het meubel aan te geven.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij voortdurend gebruik.

Afmetingen: 561 x 183 x 381mm.

Gewicht: 5 kg.

30 jaar garantie.

CE markering.

\* PREMIX mengautomaat voorzien.