**HIGHFLOW Compact ultrasnelle handendroger in mat rvs**

Dubbele luchtstraal

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **510625S**

 Beschrijving voor bestektekst

HIGHFLOW Compact ultrasnelle handendroger in mat rvs.

Verstevigd model.

Verlicht centraal mondstuk met dubbele luchtstraal, gericht op de handen, aan meer dan 360 km/h.

Contactloze elektronische handendroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.

Keuze warme of koude lucht a.d.h.v. verborgen schakelaar.

Automatische handendroger met infrarood detectie.

Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen.

Antiblokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 60 seconden.

Bacteriostatisch RVS 304 mat gepolijst.

Eenvoudig te reinigen: uit één stuk gevormde afdekplaat.

Dikte rvs: 1 mm.

Totale luchtverplaatsing: 39 l/seconde.

Luchtsnelheid: 360 km/h.

Beperkt energieverbruik: 1.350 W.

220-240 V~ / 50/60 Hz.

Geluidsniveau: 70 dBA.

Afmetingen: 173 x 256 x 152 mm.

Gewicht: 3,1 kg.

Klasse I, IP23.

CE.

3 jaar garantie.