**TEMPOSTOP 3 zelfsluitende wastafelkraan**

Antiblokkeersysteem (AB)

Verstevigde bevestiging

Referentie: **703000AB**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafelkraan met drukknop, bladmodel:

Zelfsluitend ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar van 1,4 tot 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd M1/2".

Bevestiging met contramoer.

Antiblokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

Garantie 30 ans.