**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC 4 wandmodel

Op netspanning

Referentie: **490452T**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor TEMPOMATIC 4.

Geschikt voor stroomtoevoer via netspanning.

Afmetingen: 56 x 45 mm, Ø 51.