**Rvs flexibels F3/8"**

M11x1 L.370 mm

2 stuks

Referentie: **FLEX795**

 Beschrijving voor bestektekst

Rvs flexibels F3/8" M11x1 L.370 mm.

Bestand tegen chloor- en thermische spoelingen: max. temperatuur 85°C (65°C aanbevolen).

Druk: 10 bar max. (druk max. 40 bar).

Geleverd per 2 stuks.