**TEMPOMATIC MIX 5 elektronische wastafelmengkraan**

Batterijen, wandmodel

Voor wanddikte L. 180

Referentie: **499416**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan, voor installatie in technische ruimte:

Stroomtoevoer op batterijen CR123 Lithium 6 V.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd metaal.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.