**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC 4 urinoir

Op batterijen

Referentie: **479437**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor TEMPOMATIC 4 urinoir.

Werking met stroomtoevoer van 6V batterijen.

Afmetingen: 53 x 45 mm, Ø 51.