**Schaamschot voor L staand urinoir**

RVS 304 mat gepolijst - H. 1.020 mm

Referentie: **100910**

 Beschrijving voor bestektekst

Schaamschot voor L staand urinoir, inbouw.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 3 mm.

Te bevestigen rechtstreeks op het urinoir op de gewenste plaats.

Kan enkel geplaatst worden op de collectieve wandurinoirs ref. 130200, 130210 en 130220.

Gewicht: 3,90 kg.

30 jaar garantie.