**Schaamschot voor LP staand urinoir**

RVS 304 mat gepolijst - H. 770 mm

Schaamschot voor LP staand urinoir

Referentie: **100920**

 Beschrijving voor bestektekst

Schaamschot voor LP staand urinoir, inbouw.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 3 mm.

Te bevestigen rechtstreeks op het urinoir op de gewenste plaats.

Kan enkel geplaatst worden op de collectieve wandurinoirs ref. 130300, 130310 en 130320.

Gewicht: 2,75 kg.

30 jaar garantie.