**Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel**

Sequentiële mechanische mengkraan met draaibare uitloop

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **2436S**

Beschrijving voor bestektekst

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel.

Sequentiële bediening binnen een bereik van 90°: openen en sluiten op koud water.

Platte draaibare onderuitloop L.200 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie

Keramisch binnenwerk Ø 35.

Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacterievorming).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Hygiënische hendel L.200 mm.

Geleverd met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.