**TEMPOMIX wastafelmengkraan M3/4"**

Zelfsluiting ~7 sec

Referentie: **796210**

 Beschrijving voor bestektekst

Bediening voor TEMPOMIX wastafelmengkraan, ~7s.

Voor wand van maximum 220 mm.