**Toiletborstelhouder met lange hendel, muurmodel**

Muurbevestiging met antidiefstal systeem

Glanzend slijtvast Nylon

Referentie: **4051N**

 Beschrijving voor bestektekst

Closetborstelgarnituur muurmodel met closetborstel met lange hendel.

Toiletborstelhouder in glanzend wit.

Met ergonomische lange hendel: vergemakkelijkt het gebruik voor mensen in een rolstoel of mensen die zich moeilijk kunnen buigen.

Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.

Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.

Hoogte 515 mm.

Muurbevestiging met antidiefstal systeem.

30 jaar garantie.