**Raccords avec clapet antiretour**

Pour flexible FM3/8"

2 pièces

Référence: **C151AH75**

Descriptif CCTP

Raccords avec joint filtre et clapet antiretour pour flexible FM3/8".

Interdisent tout retour d'eau polluée vers le réseau.

Évitent tout mélange eau froide/eau chaude.

Laiton chromé.

Livrés par 2 pièces.