**Raccord applique renforcé**

Sans écrou

M1/2" - M3/4"

Référence: **841327.2P**

Descriptif CCTP

Raccord applique renforcé en laiton chromé.

Sans écrou.

Fixation par 2 vis 5 x 35 fournies.

M1/2" - M3/4".

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.