**Robinet d'évier mural**

Sans bec

Tête à clapet, M1/2"

Référence: **D275000**

Descriptif CCTP

Robinet d’évier mural avec tête à clapet Long-Life.

Croisillon DELTA chromé.

Corps en laiton chromé.

MM1/2".

Sans bec.

Garantie 30 ans.