**Boîtier électronique**

Boîtier électronique standard pour robinetterie de lavabo

Sur secteur - 230/12V

Référence: **495444BC**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Module électronique standard avec transformateur pour robinetterie de lavabo.

Avec fonction rinçage périodique.

Dimensions : 110 x 75 x 41 mm.