**Piles Lithium**

Pour lavabo, douche, urinoir et WC

3V - CR 123

Référence: **990123**

Descriptif CCTP

Piles lithium - lot de 2.

Alimentation 3V.

Piles CR 123.

Pour boîtier électronique de lavabo, douche, urinoir et WC.

Dimensions : 34 mm, Ø 17.