**Pochette de rénovation cartouche lavabo/urinoir**

Pour TEMPOSTOP lavabo et urinoir

Temporisation ~7 s, jusque 2022

Référence: **753005**

Descriptif CCTP

Pochette de rénovation cartouche pour TEMPOSTOP lavabo et urinoir.

Temporisation ~7 s.

Jusque 2022.