**Barre de maintien droite ECO blanc, 300 mm Ø 25**

Inox époxy blanc

Ø 25, fixations visibles

Référence: **1530**

Descriptif CCTP

Barre de maintien droite ECO pour personne à mobilité réduite (PMR).

Tube Ø 25, entraxe 300 mm.

Barre d'appui en inox époxy blanc.

Fixations visibles par platine inox 3 trous.

Barre d'appui WC garantie 30 ans.