**Tabouret de douche ALU**

Structure aluminium époxy blanc

Référence: **510418**

Descriptif CCTP

Tabouret de douche ALU.

Tabouret pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Larges lattes en plastique faciles d’entretien et confortables.

Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.

Dimensions : 400 x 360 x 480 mm.

Hauteur d'assise : 480 mm.

Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Pieds avec embouts plastiques de protection.

Tabouret de douche garanti 30 ans.