**Sèche-mains électrique ABS blanc**

Optique

ABS blanc

Référence: **6621**

Descriptif CCTP

Sèche-mains automatique.

Mise en marche automatique par cellule optique.

Finition capot ABS blanc.

Dimensions : 124 x 216 x 318 mm.

Poids : 3,8 kg.

Puissance : 1 960 W. 50 Hz.

Débit d’air : 65 l/s.

Faible niveau sonore : 58 dBA.

Classe II, IPX1.

CE, TÜV GS.

Garantie : 3 ans.