**Distributeur de savon liquide sur gorge**

Distributeur de savon liquide sur plage

Bec coudé, laiton chromé

Référence: **729112**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon sur vasque avec bec coudé.

Distributeur de savon liquide.

Modèle pour pose sur lavabo.

Modèle antivandalisme.

Corps et poussoir en laiton chromé.

Système antigoutte (étanche à l'eau).

Mécanisme verrouillable par vis BTR.

Remplissage sous la vasque en changeant le bidon.

Livré avec un tube souple de 1,20 m pour réservoir éloigné.

Distributeur de savon liquide sur vasque garanti 30 ans.