**Tube de raccordement pour barre de rideau de douche**

À recouper

Longueur 800 mm

Référence: **2398**

Descriptif CCTP

Tube de raccordement pour barre de rideau de douche, à recouper.

Inox 304 poli brillant 1 mm.

Tube longueur 800 mm, Ø 20.

Dimensions supérieures sur demande.

Garantie 30 ans.