**Kit de douche monojet**

Barre Ø 22

Référence: **801**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche monojet.

- Barre de douche Inox chromé recoupable Ø 22 hors-tout 700 mm et entraxe 590 mm.

- Coulisseau pour douchette réglable en hauteur et inclinable.

- Porte-savon transparent.

- Flexible BICOLOR en PVC alimentaire métallo-plastique lisse L.1,5 m (réf. 834T1).

- Douchette anticalcaire chromée Ø 70 en ABS chromé, monojet : jet pluie (réf. 811).