**Lave-bassin avec robinetterie**

Avec robinet d'arrêt M1/2"

Douchette à bouton poussoir

Référence: **D275058**

Descriptif CCTP

Lave-bassin complet avec robinet d'arrêt à disques céramiques.

Disconnecteur et clapet antiretour intégrés.

Flexible armé en PVC blanc opaque FF1/2" L.0,80 m.

Douchette à bouton poussoir.

Crochet mural en laiton chromé.

Garantie 30 ans.