**Pommeau de douche GYM CONFORT**

À grille

Suspendu, Ø 68

Référence: **711002**

Descriptif CCTP

Pommeau de douche suspendu orientable.

Antitartre.

30 l/min à 3 bar sans limiteur de débit.

EXTRA F1/2", Ø 68.

Garantie 30 ans.