**Raccord "STOP" équerre**

Avec robinet d'arrêt

M1/2" F3/4"

Référence: **836020**

Descriptif CCTP

Robinet d’arrêt intégré.

Laiton chromé.

Écrou escamotable.

M1/2"-F3/4".

L.30 mm.

H.30 mm ±2 mm.

Garantie 30 ans.