**Cale d'angle**

Pour urinoir ALLIA et VILLEROY BOCH

L.45 mm

Référence: **770045**

Descriptif CCTP

Cale d’angle L.45 mm pour :

TEMPOSTOP (réf. 777000).

TEMPOSOFT 2 (réf. 778800).

Sur urinoir d’angle ALLIA Aubagne 3640 et Satolas 43610 ou VILLEROY BOCH Troja 7540.

Garantie 30 ans.