**ADLACTION**

Antibélier F3/4"

H.92 mm

Référence: **23020**

Descriptif CCTP

Antibélier ADLACTION à ressort inox et piston.

Laiton brut.

Absorbe les moindres variations de pression et les coups de bélier jusqu'à 20 bar.

F3/4", H.92 mm.

Garantie 30 ans.