**ADLACTION**

Antibélier F1"

H.98 mm

Référence: **23026**

Descriptif CCTP

Antibélier ADLACTION à ressort inox et piston.

Laiton brut.

Absorbe les moindres variations de pression et les coups de bélier jusqu'à 20 bar.

F1", H.98 mm.

Garantie 30 ans.