**Flexible cuisine qualité alimentaire**

noir L.0,95 m

Référence: **433095CH**

Descriptif CCTP

Flexible noir armé qualité alimentaire L.0,95 m.

Blindage PVC sur la zone d’effort.

Écrou tournant antitorsion.

Flexible résistant à une température allant jusqu'à 70°C et une pression de 5 bar maximum.

Pièce détachée pour rénovation des dispositifs de prélavage.