**Rallonge recoupable**

Pour colonne de douche en aluminium

L.210 mm, H.1000 mm

Référence: **790152**

Descriptif CCTP

Pour colonne de douche en aluminium.

Protection des tuyauteries entre le haut de la colonne de douche et le plafond.

L.210 mm, H.1000 mm.

Rallonge recoupable.

Finition aluminium anodisé.

Garantie 30 ans.