**Raccord coudé fileté**

H.50 - 120 mm

1 pièce

Référence: **839815**

Descriptif CCTP

Raccord coudé fileté avec rosace.

Laiton chromé.

MF1/2".

H.50-120 mm.

Garantie 30 ans.