**Lave-mains Inox GENOU**

Inox 304 poli satiné - Commande au genou

Avec robinetterie intégrée

Référence: **180330**

Descriptif CCTP

Lave-mains à accrocher au mur avec commande au genou/commande fémorale.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Livré avec un bec col de cygne et un robinet temporisé avec temporisation 7 secondes.

Livré avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 5 kg.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 0211030003]