**Pied de lavabo MINERALCAST**

MINERALCAST - H. 525 mm - Anthracite

Référence: **454001A**

Descriptif CCTP

Piétement en MINERALCAST.

Hauteur 525 mm.

Pour lavabos MINERALCAST réf. 454120 - 454180 - 454122 - 454182.

Couleur anthracite.

Vendu à l'unité.

Garantie 30 ans.