**Pied de lavabo MINERALCAST**

MINERALCAST - H. 675 mm - Anthracite

Référence: **454010**

Descriptif CCTP

Piétement en MINERALCAST.

Hauteur 675 mm.

Pour lavabos MINERALCAST réf. 454120 - 454180 - 454122 - 454182.

Couleur anthracite.

Vendu à l'unité.

Garantie 30 ans.