**Auge chirurgicale avec dosseret haut**

Inox 304 poli satiné - 3 postes - Design "Hygiène +"

Sans trou de robinetterie

Référence: **187000**

Descriptif CCTP

Auge chirurgicale murale avec dosseret de 450 mm.

Adaptée aux hôpitaux et établissements de soins.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm.

L. 2100 mm, 3 postes. Sans trou de robinetterie.

Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé.

Design "Hygiène +" : réduction des niches bactériennes, siphon caché, nettoyage facilité.

Écoulement à droite. Sans trop-plein. Livrée avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296.

Poids : 48,5 kg.

Garantie 30 ans.