**Distributeur de savon automatique mural BINOPTIC**

Distributeur de savon liquide ou savon mousse

Sur secteur, inox 304 chromé, avec tube 1,2 m

Référence: **512151P**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon mural électronique.

Distributeur de savon liquide ou mousse.

Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Bec en Inox 304 chromé.

Pompe doseuse antigaspillage.

Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque.

Distributeur de savon automatique : alimentation sur secteur avec transformateur 230/6 V.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Longueur de bec totale : 115 mm.

Livré avec un tube souple 1,20 m pour réservoir éloigné (non fournis).

Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.

CE.