**Aérateur ECO**

1,5 l/min

M16,5/100

Référence: **925716.2P**

Descriptif CCTP

Aérateur avec jet pluie.

1,5 l/min.

M16,5/100 à visser.

Conforme aux exigences des labels environnementaux.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.