**Aérateur ECO**

1,4 l/min

M24/100

Référence: **925724.2P**

Descriptif CCTP

Aérateur avec jet pluie.

1,4 l/min.

M24/100, à monter dans un porte-aérateur.

Conforme aux exigences des labels environnementaux.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.