**Douchette M1/2" blanche**

Antitartre à picots

Référence: **433003**

Descriptif CCTP

Douchette blanche à jet réglable et embout antitartre à picots.

Sécurité antichoc.

Deux types de jets : jet pluie et jet concentré à 10 l/min à 3 bar.

Manche recouvert en Polypropylène renforcé et antidérapant (meilleure préhension).

Laiton massif chromé.

Possibilité de blocage de la douchette en position ouverte par simple clic.

Garantie 30 ans.